**询价单**

1、工程名称：厂房及附属工程项目成套机电设备

2、工程地点：江苏省泰州市

3、工程范围：1#厂房、2#厂房、4#厂房破损区域金刚砂地面及环氧树脂地面恢复，具体内容详见工程量清单。

4、工期要求：具备进场条件之日起工期15日历天完成

5、质量标准：满足国家现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》

报价单格式附后

**报价单**

项目名称：厂房及附属工程项目成套机电设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价  （含9%增值税） |
| 金属耐磨地面 | 1. 100厚C30细石混凝土，表面撒3厚金刚砂耐磨地坪材料，专用抹平压实抹平，内配ф6双向钢筋@200\*200，表面涂密封固化剂 ； 2. 1.5厚聚氨酯防水层（两道）(另计)。 | m2 | 422 |  |  |
| 环氧自流坪地面 | 1. 4~5厚自流平环氧砂浆；  2. 环氧稀胶泥一道；  3. 局部损坏部位修补，100厚C30细石混凝土，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理，配ф6双向钢筋@200\*200。 | m2 | 10000 |  |  |
| 总价 | | | | |  |

备注：综合单价涵盖人材机、措施费、9%增值税、安全文明施工费等，总价包干。

报价单位：

日期：