**雨花区石碑片区洞和路高升路截污干管实名制管理通道建设及技术服务询价文件**

**：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：洞和路高升路截污干管项目实名制管理通道及平台建设及技术服务，具体范围详见工程量清单表。

2、工期：实名制通道10天内完成，技术服务时间3个月（同项目工期）

3、报价要求：

（1）分包方应按招标工程量按包干综合单价报价；

（3）投标单位的报价中应充分考虑施工期内人工、价格、其它材料和设备的价格波动风险，在工程结算时一律不再调整。

（4）本次招标的投标单位在提交标书前应了解现场，对项目管理人员、农民工等情况认为均已详细研究明了，能及时处理项目与湖南省建筑工人实名制管理平台相关的一切突发情况。

**4、付款方式：实名制设备安装完成，协助完成湖南省建筑工人实名制管理平台注册、认证、管理人员及农民工信息录入、考勤，一次性支付合同款。**

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2023年5月26日

1. 高升路截污干管实名制管理通道建立及技术服务报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率% | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 实名制管理通道建立 | | | | | | |  |
| 1.1 | 三辊闸 | 1、材质：标准304不锈钢；2、通行方式：单向/双向；3、尺寸：1200\*280\*980（mm）； 4、定制专业防水盒 按需求激光开孔； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 集装箱 | 标准3\*6米门禁箱(通道净空3米、保卫室1门3窗、通道花纹钢地板、保卫室玻镁板地板 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 便门 | 不锈钢便门 | 扇 | 1 |  |  |  | 三辊闸旁边的便门 |
| 1.4 | LED P10户外屏 | MYD P10户外高亮表贴单红 4.89\*0.41 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 人脸识别设备(直连省实名制平台) | 操作系统：Linux；显示屏：7英寸高清RGB显示屏；识别范围：识别距离0.3～1.5米；识别身高1.2～2.2米；识别时间：小于0.5秒；人脸容量：1万张；工作温度：-30℃至+60℃；设备尺寸：128\*26\*240mm；存储容量：7万条；摄像头：双目活体识别；防水等级：IP66。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 二 | 技术服务 | | | | | | |  |
| 2.1 | 技术服务费 | 设备调试服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 技术服务费 | 标准化考评、数据对接 | 项 | 1 |  |  |  | **协助项目实名制管理考评达到合格标准** |
| 2.3 | 技术服务费 | 劳资专员1名 | 月 | 2 |  |  |  | **完成本项目实名制管理劳资全部工作内容，并培养出不低于2位项目劳资专员** |
| 三 | 合计 | | | | | |  |  |