**：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：本条所列技术规范要求适用于本次询价所需的潜污泵及配套设备等，含运费、税费、指导安装等全部费用。详见清单（可根据设备实际情况调整， 需注明）。

2、供货时间：注明最短供货时间。

3、付款方式：预付20%，到货60%，安装调试验收17%，质保3%（贰年），报价，含税13%，含运费。

4、项目地址：安徽省滁州市定远县池河镇

5、报价要求：按清单报价，并加盖公章。

6、技术要求：按国家标准。

7、规格型号：需在清单中列出。

询价人： 中机国际定远县第五自来水厂项目部

2022年 月 日

附表二：规格型号清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=70m3/h，H=10m，N=4kW |  | 台 | 2 |  |  | 配自耦，池深5m |
| 2 | 移动式潜水泵 | Q=10m3/h H=10m N=0.75kW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 移动式潜水泵 | Q=60m3/h H=6m N=2.2kW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=18m3/h，H=7m，N=0.75kW，转速2825r/min |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 潜水排污泵 | Q=10m3/h,H=10m，N=1.1kW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 排水潜污泵 | 流量Q=30m3/h，扬程16m,功率N=3.0kW，380V，转速n=2900r/min电机防护等级IP68，绝缘防护等级F级，2用2备，配套摇臂吊架，材质SS304L |  | 台 | 4 |  |  | 配自耦，池深7.25m |
| 7 | 排泥潜污泵 | 流量Q=25m3/h，扬程14m功率N=2.2kW，380V，转速n=2900r/min电机防护等级IP68，绝缘防护等级F级，1用1备，配套摇臂吊架，材质SS304L |  | 台 | 2 |  |  | 配自耦，池深7.25m |
| 8 | 排水潜污泵 | Q=20m3/h,H=16m，N=5.5kW |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报 价 人：

2022年 月 日