**永州市零陵区朝阳片区污水管网建设项目（一期）安全防护劳务工程询价文件**

**：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：永州市零陵区朝阳片区污水管网建设项目（一期）范围内现场安全防护施工，具体详见附件1《安全防护工程量清单》：

2、承包方式：本合同采用固定单价，暂定工程量的承包方式

3、报价要求：

（1）本工程采用劳务分包形式；

劳务分包范围：永州市零陵区朝阳片区污水管网建设项目（一期）工程现场安全防护施工。

（2）投标单位按全费用综合单价包干报价，报价中应充分考虑施工期内人工的价格波动风险。

**4、付款方式：**本分包工程无预付款；进度款：根据月进度支付完成工程量的80%；本分包分部分项工程量完工，支付本分包合同已完工程量价款的90%；办理结算后支付支付剩余工程款**。合同履行时其他项目税费由劳务公司自行承担。**

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年2月26日

5、永州市零陵区朝阳片区污水管网建设项目（一期）安全防护施工报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项特征 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 合价 |
| 1 | 网片式防护围栏防护安装 | 1.2\*2m | 2858.4 | m |  |  |
| 2 | 草皮、绿植恢复 |  | 6120 | m2 |  |  |
| 3 | 新型装配式围挡防护安装 | 2.2\*3m | 11433.6 | m |  |  |
| 4 | 喷淋安拆 | Φ25PE管 | 14292 | m |  |  |
| 5 | 装配式围挡二次安装费用 |  | 5716.80 | m |  |  |
| 6 | 装配式围挡拆除费用 |  | 5716.8 | m |  |  |
| 7 | 装配式围挡二次转运费 |  | 5716.8 | m |  |  |
| 8 | 沟槽开挖范围路面切缝 |  | 4083.43 | m |  |  |
| 9 | 人工风镐破除路面沥青 |  | 1633.37 | m2 |  |  |
| 10 | 人工风镐破除素混凝土 |  | 228.67 | m3 |  |  |
| 11 | 沟槽三合料层及土方人工开挖 |  | 5716.80 | m3 |  |  |
| 12 | 砖基础砌筑 |  | 1269.13 | m3 |  |  |
| 13 | 喷淋管包管混凝土人工风镐破除 |  | 1269.13 | m3 |  |  |
| 14 | 破除、开挖的混凝土块及料渣外运 |  | 10117.10 | m3 |  |  |
| 15 | 围挡冲洗维护 |  | 14292 | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **含税合计（元）：** |  | | | | |

**说明：**1、以上均为包干综合单价，包括（但不仅限于）完成上述工程范围及内容中所需的劳务、设备、辅材、管理、维护、质检（自检）、安全、环保措施（发包人只提供一次安全防护的安拆，其他由承包人自行承担）、临水及临电安装（一级箱由发包人提供，二级箱以下水电由承包人承担）、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员、设备进退场、合同履约过程中突发情况的处理等本合同一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用；  
2、未填写单价的项目及未列项，视为此项费用已包含在单价中，结算时，此单价不得调整；   
3、无论何种因素的影响，上述包干综合单价在本合同履行期内均不作任何调整；  
4、工程量为暂定工程量，结算时根据实际工程量进行结算。

报价单位：

联系人及电话：

日期：