**定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目桩基检测技术服务询价文件**

 **：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：本条所列技术规范要求适用于本次询价所需桩基检测技术服务。详见清单。

2、供货时间：注明最短供货时间。

3、付款方式：一次性支付。

4、项目地址：安徽省桑涧镇以南，原大庙村址。

5、技术要求：满足设计图纸及相关规范要求。

6、清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测方法 | 检测内容 | 检测数量 | 检测规范及抽检比例 |
| 1 | 低应变法 | 桩身完整性 | 单体总桩数的30% | JGJ106-2014及图纸设计要求 |
| 2 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 单桩竖向抗拔承载力 |  4根 | JGJ106-2014及图纸设计要求 |
| 3 | 高应变法 | 单桩竖向抗压承载力 |  48 根 | JGJ106-2014，及图纸设计要求 |

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2022年10月12日