**定远第五自来水厂及配套管网EPC工程厂区补充钢制管道及管件询价文件**

**：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：定远县第五自来水厂及配水管网工程EPC项目补充钢制管道管件采购，含税费、运输费、保管费、资料费等。

2、付款方式：发货前预付30%，货到支付70%结清。

3、项目地址：安徽省滁州市定远县池河镇。

4、技术要求：钢制管件内部涂8710，外部地面以上管道防锈处理，地面以下管道防锈防腐处理，符合设计要求。

5、供货工期：询价人书面通知供货7天内运抵现场。

6、报价要求：按暂定清单，数量按实际供货结算。报价期内单价不予调整。

报价文件，签字盖章后，[2022年9月30日前上](mailto:2022年6月23日前扫描件传邮箱33461062@qq.com)传至中机国际招采网站http://ep.cmie.cn。

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2022年9月30日

| 序号 | 设备/材料名称 | 特征/参数 | 工程量 | 单价：元 | 总价:元 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钢制管件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刚性防水套管 | DN600\*900 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 2 | 刚性防水套管 | DN600\*600 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 3 | 刚性防水套管 | DN400\*600 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 4 | 刚性防水套管 | DN350\*400 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 5 | 刚性防水套管 | DN350\*850 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 6 | 刚性防水套管 | DN300\*300 | 4 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 7 | 刚性防水套管 | DN250\*450 | 3 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 8 | 刚性防水套管 | DN100\*350 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 9 | 刚性防水套管 | DN80\*850 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 10 | 不锈钢柔性套管 | DN200\*400 | 1 |  |  | 316 |  |
| 11 | 不锈钢柔性套管 | DN600\*200 | 1 |  |  | 316L |  |
| 12 | 柔性防水套管 | DN700\*500 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 13 | 柔性防水套管 | DN600\*250 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 14 | 柔性防水套管 | DN500\*250 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 15 | 柔性防水套管 | DN300\*250 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 16 | 柔性防水套管 | DN200\*250 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 17 | 柔性防水套管 | DN150\*200 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 18 | 柔性防水套管 | DN100\*200 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 19 | 柔性防水套管 | DN500\*450 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 20 | 柔性防水套管 | DN350\*450 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 21 | 柔性防水套管 | DN600\*200 | 3 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 22 | 22°弯头 | DN600 | 2 |  |  | 内8710外腐 |  |
| 23 | 45°弯头 | DN600 | 2 |  |  | 内8710外腐 |  |
| 24 | 45°弯头 | DN500 | 5 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 25 | 22°弯头 | DN500/529/530 | 3 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 26 | 45°弯头 | DN300 | 2 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 27 | 45°弯头 | DN300 | 8 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 28 | 22°弯头 | DN300 | 6 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 29 | 90°异径弯头 | DN150\*100 | 1 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 30 | 短管 | D325\*350 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 31 | 不锈钢短管 | D377\*150 | 3 |  |  | 316 |  |
| 32 | 镀锌螺栓 | 27\*100 | 200 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 33 | 镀锌螺栓 | 30\*120 | 100 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 34 | 镀锌螺栓 | 24\*90 | 100 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 35 | 镀锌螺栓 | 27\*100 | 400 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 36 | 镀锌螺栓 | 20\*110 | 200 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 37 | 镀锌螺栓 | 24\*120 | 400 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 38 | 镀锌螺栓 | 16\*70 | 416 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 39 | 膨胀螺栓 | M8\*100 | 800 |  |  | 304 |  |
| 40 | 膨胀螺栓 | M8\*100 | 300 |  |  | 316 |  |
| 41 | 螺栓 | 12\*60 | 60 |  |  | 304 |  |
| 42 | 螺栓 | 20\*80 | 52 |  |  | 316 |  |
| 43 | 螺栓 | 27\*100 | 60 |  |  | 316 |  |
| 44 | 法兰/法兰片 | DN800 | 4 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 45 | 法兰/法兰片 | DN500 | 10 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 46 | 法兰/法兰片 | DN25 | 42 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 47 | 不锈钢法兰 | DN20 | 20 |  |  | 304 |  |
| 48 | 垫片/橡胶垫片 | DN800 | 4 |  |  |  |  |
| 49 | 垫片/橡胶垫片 | DN600 | 64 |  |  |  |  |
| 50 | 垫片/橡胶垫片 | DN500 | 77 |  |  |  |  |
| 51 | 垫片/橡胶垫片 | DN450 | 32 |  |  |  |  |
| 52 | 垫片/橡胶垫片 | DN400 | 20 |  |  |  |  |
| 53 | 垫片/橡胶垫片 | DN350 | 32 |  |  |  |  |
| 54 | 垫片/橡胶垫片 | DN300 | 92 |  |  |  |  |
| 55 | 垫片/橡胶垫片 | DN250 | 84 |  |  |  |  |
| 56 | 垫片/橡胶垫片 | DN200 | 107 |  |  |  |  |
| 57 | 垫片/橡胶垫片 | DN150 | 51 |  |  |  |  |
| 58 | 垫片/橡胶垫片 | DN125 | 20 |  |  |  |  |
| 59 | 垫片/橡胶垫片 | DN100 | 67 |  |  |  |  |
| 60 | 同心异径管 | DN500\*350 | 2 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 61 | 同心异径管 | DN350\*200 | 3 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 62 | 同心异径管 | DN350\*150 | 1 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 63 | 同心异径管 | DN250\*200 | 3 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 64 | 同心异径管 | DN150\*65 | 2 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 65 | 同心异径管 | DN600\*450 | 1 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 66 | 同心异径管 | DN700\*600 | 2 |  |  | 304 |  |
| 67 | 同心异径管 | DN500\*300 | 2 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 68 | 同心异径管 | DN150\*125 | 1 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 69 | 偏心异径管 | DN400\*200 | 1 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 70 | 偏心异径管 | DN350\*200 | 2 |  |  | 内8710外防锈 |  |
| 71 | 偏心异径管 | DN350\*250 | 2 |  |  | 内8711外防锈 |  |
| 72 | 偏心异径管 | DN350\*300 | 2 |  |  | 内8712外防锈 |  |
| 73 | 偏心异径管 | DN450\*400 | 2 |  |  | 内8713外防锈 |  |
| 74 | 偏心异径管 | DN300\*150 | 1 |  |  | 内8713外防锈 |  |
| 75 | 三通 | D630 | 2 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 76 | 不锈钢三通 | DN20 | 45 |  |  | 304 |  |
| 77 | 不锈钢弯头 | DN20 | 20 |  |  | 304 |  |
| 78 | 罩型通气管 | DN200\*2050 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 79 | 罩型通气管 | DN200\*2550 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 80 | 罩型通气管 | DN200\*1840 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 81 | 罩型通气管 | DN200\*1340 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 82 | 罩型通气管 | DN200\*2640 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 83 | 盲板 | DN200 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 84 | 盲板 | DN450 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 85 | 盲板/法兰肓板 | DN600 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 86 | 盲板 | DN350 | 1 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 87 | 盲板 | DN300 | 2 |  |  | Q235B 国标 |  |
| 88 | 不锈钢盲板 | DN250 | 2 |  |  | 304 |  |
| 89 | 固化剂 | 8710 | 2 |  |  |  |  |
| 90 | 饮水涂料 | 8710 | 2 |  |  |  |  |
| 91 | 环氧煤沥青 | 黑色 | 2 |  |  |  |  |
| 92 | 稀释剂 | 8710 | 2 |  |  |  |  |
| 93 | 管箍 | DN700 | 3 |  |  | Q235B |  |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 钢管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | D325\*8 | 193 |  |  | 304 |  |
| 2 | 不锈钢管 | D108\*4 | 44 |  |  | 304 |  |
| 3 | 不锈钢管 | D25\*3.5 | 401 |  |  | 304 |  |
| 4 | 钢管 | D159\*6 | 72 |  |  | 内8710外防腐 |  |
| 5 | 钢管 | D108\*4.5 | 24 |  |  | 内外8710 |  |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |