**雨花区石碑大港片区时代阳光大道**（刘家冲路-金海路）截污干管**工程管道疏通询价文件**

 **：**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：时代阳光大道（刘家冲路-金海路）截污干管项目范围内现场管道疏通，具体包含但不限于以下内容：

（1）全线管道的疏通工程；

（2）保持管道畅通，清淤彻底，管道管壁及相应检查井清理彻底；

（3）管道和检查井进行巡查，使排水管渠保持良好的水力功能和结构状况；

（4）脏物的清理及小型机具二次转运综合考虑在报价中；

（5）综合考虑管道的埋深及管道类型；

2、工期：8个月

3、报价要求：

（1）本工程采用专业分包形式；

劳务分包范围：时代阳光大道（刘家冲路-金海路）截污干管项目工程现场管道疏通工程。

（2）投标单位按全费用综合单价包干报价，报价中应充分考虑施工期内人工的价格波动风险。

**4、付款方式：按月70%支付，办理完最终结算后一个月内付款至100%。每一次付款需提供该次付款金额等额3%增值税专用发票，否则将不予支付工程款。**

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年1月 日

5、时代阳光大道（刘家冲路-金海路）截污干管管道疏通报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 单位 | 暂定工程量 | 含税单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | DN1000混凝土管道疏通 | m | 1832 |  |  |  |
| 2 | DN1500混凝土管道疏通 | m | 415 |  |  |  |
| 3 | DN2000混凝土管道疏通 | m | 238 |  |  |  |
| 4 | DN2200混凝土管道疏通 | m | 611 |  |  |  |
| 5 | DN300玻璃钢夹砂管管道疏通 | m | 219 |  |  |  |
| 6 | DN400玻璃钢夹砂管管道疏通 | m | 209 |  |  |  |
| 7 | DN500玻璃钢夹砂管管道疏 | m | 7 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

 报价单位：

 时 间：