**永州滨江污水处理厂除磷装置设备(非标加工件）采购询价函**

 **：**

请按以下要求提供报价及说明。

1. **采购范围：**永州滨江污水处理厂除磷装置设备(非标加工件），详见清单（可根据实际情况调整，需注明）
2. **供货时间：**2024年6月30日前，如建设单位另有要求，以建设单位要求时间为准。
3. **付款方式：**合同生效后10日内，支付30%预付款；到货验收后10天内，支付30%作为到货款；安装调试完成且通过建设单位组织的设备验收后10天内，支付35%；余下5%作为质保金在质保期届满后10日内无息付清。
4. **项目地址：**永州滨江污水处理厂厂区内
5. **报价说明：**含除磷装置2套，包括但不限于除磷装置设备本体，以及池顶盖板、穿孔板、斜板、泥斗、栏杆走道板、设备进水管、排水管、排泥管与法兰（到法兰止），以及上述设施的安装固定支架、螺栓等。价格上限45万元。
6. **采购清单：**

| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | 碳钢筒体 | Φ2800X5000  | T | 5.104 |
| **2** | PVC板 | Δ10mm， | T | 1.377 |
| **3** | 花纹钢板 | Δ3mm | T | 0.226 |
| **4** | 出水槽 | Δ6mm | T | 0.146 |
| **5** | 环型槽 | Δ8mm | T | 0.04 |
| **6** | 角钢 | 80X80X8 | T | 0.29 |
| **7** | 角钢 | 50X50X5 | T | 0.226 |
| **8** | 圆钢 | Φ20mm | T | 0.1 |
| **9** | 不锈钢栏杆 | Φ2800 | 米 | 8.4 |
| **10** | 304不锈钢管 | DN100 | T | 0.022 |
| **11** | 304不锈钢管 | DN150 | T | 0.033 |
| **12** | 304弯头 | DN150 | 个 | 1 |
| **13** | 304弯头 | DN100 | 个 | 1 |
| **14** | 304喇叭口 | DN150—200 | 个 | 1 |
| **15** | 304法兰 | DN150 | 片 | 1 |
| **16** | 304法兰 | DN100 | 片 | 4 |
| **17** | 人孔 | DN500 | 套 | 1 |
| **18** | 橡胶接头 | DN100 | 个 | 1 |
| **19** | 防腐:环氧树脂 |  | ㎡ | 87.5 |
| **20** | 多彩油漆 |  | 项 | 1 |
| **21** | LOG |  | 项 | 1 |
| **22** | 304螺丝 | M12\*50 | 套 | 90 |
| **23** | 螺丝 | M22\*70 | 套 | 20 |
| **24** | 垫片 | DN500 | 个 | 1 |
| **25** | 内筒橡胶垫圈 | Φ1250 | 米 | 4 |
| **26** | 单套设备合计 |  |  |  |
| **27** | 2套设备总计 |  | 套 | 2 |

询价人： 中机国际工程设计研究院有限责任公司

永州市滨江新城污水处理厂（一期）EPC项目

2024年6月5日